configure card 1 card-type iom-v

configure card 1 mda 1 mda-type m20-v